**Автомобиль с крюковым погрузчиком на шасси КАМАЗ 65207-1002-87(S5)
с Hyva 2057S**

Размеры для автомобиля специального снаряженной массы: - с шинами 315/80R22,5

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Базовое шасси** | **КАМАЗ-65207-1002-87(S5)** |
| **Колёсная формула** | **6х4** |
| **Крюковой погрузчик** | **Hyva 2057S** |
| **Снаряженная масса автомобиля, кг****- на переднюю ось, кг****- на заднюю тележку, кг** | **12140****5710****6430** |
| **Наибольшая масса перевозимого груза, кг** | **13600** |
| **Полная масса автомобиля, кг****- на переднюю ось, кг****- на заднюю тележку, кг** | **25815****6845****18970** |
| **Высота крюка, мм** | **1570** |
| **Допустимая максимальная наружная длина сменного бункера, мм** | **6500** |
| **Допустимая максимальная внешняя высота бункера с учетом салазок, мм** | **2600** |
| **Полная масса буксируемого прицепа, кг** | **14000** |
| **Полная масса автопоезда, кг** | **39815** |
| **Максимальная скорость, км/ч** | **80** |