
## Кран-манипулятор автомобильный модели 659102-0000374-41



Размеры для автомобиля снаряженной массы: - с шинами 425/85R21

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Колёсная формула** | **6х6** |
| **Базовое шасси** | **КАМАЗ-43118-(2)3027-50** |
| **Краноманипуляторная установка «PALFINGER INMAN IT 200 с двухместной люлькой и ДУ управлением»**  **Тросовый, управление с верхнего сиденья (при работе), управление с земли (при установке на выносные опоры)**  **Грузовой момент, т·м**  **Грузоподъемность, кг:**  **- максимальная**  **- на максимальном вылете**  **Вылет, м:**  **- максимальный**  **- минимальный** | **21,0**  **7200**  **400**  **18,9**  **2,5** |
| **Задние дополнительные опоры нераздвижные с шириной балки опор, мм** | **2300** |
| **Снаряженная масса крана-манипулятора автомобильного, кг**  **- на переднюю ось, кг**  **- на заднюю тележку, кг** | **14010**  **6210**  **7800** |
| **Технически допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг** | **7900** |
| **Технически допустимая полная масса крана-манипулятора автомобильного, кг**  **- на переднюю ось, кг**  **- на заднюю тележку, кг** | **21990**  **5990**  **16000** |
| **Технически допустимая масса буксируемого прицепа, кг** | **12000** |
| **Технически допустимая масса автопоезда, кг** | **33990** |
| **Габаритные размеры, мм:**  **Длина**  **Ширина**  **Высота** | **8500**  **2500**  **4000** |
| **Седельно-сцепное устройство**  **Габаритные размеры, мм:**  **- высота (от уровня земли до верхней полки седельно-сцепного устройства)** | **1510** |
| **Двигатель (ЕВРО-5)** | **КАМАЗ-740.705-300** |
| **Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.)** | **221 (300)** |
| **Максимальная скорость, км/ч** | **80** |