## Кран-манипулятор автомобильный модели 659102-0000374-41



Размеры для автомобиля снаряженной массы: - с шинами 425/85R21

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Колёсная формула** | **6х6** |
| **Базовое шасси** | **КАМАЗ-43118-(2)3027-50** |
| **Краноманипуляторная установка «PALFINGER INMAN IT 200 с двухместной люлькой и ДУ управлением»****Тросовый, управление с верхнего сиденья (при работе), управление с земли (при установке на выносные опоры)****Грузовой момент, т·м****Грузоподъемность, кг:****- максимальная****- на максимальном вылете****Вылет, м:****- максимальный****- минимальный** | **21,0****7200****400****18,9****2,5** |
| **Задние дополнительные опоры нераздвижные с шириной балки опор, мм** | **2300** |
| **Снаряженная масса крана-манипулятора автомобильного, кг****- на переднюю ось, кг****- на заднюю тележку, кг** | **14010****6210****7800** |
| **Технически допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг** | **7900** |
| **Технически допустимая полная масса крана-манипулятора автомобильного, кг****- на переднюю ось, кг****- на заднюю тележку, кг** | **21990****5990****16000** |
| **Технически допустимая масса буксируемого прицепа, кг** | **12000** |
| **Технически допустимая масса автопоезда, кг** | **33990** |
| **Габаритные размеры, мм:****Длина****Ширина****Высота** | **8500****2500****4000** |
| **Седельно-сцепное устройство****Габаритные размеры, мм:****- высота (от уровня земли до верхней полки седельно-сцепного устройства)** | **1510** |
| **Двигатель (ЕВРО-5)** | **КАМАЗ-740.705-300** |
| **Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.)** | **221 (300)** |
| **Максимальная скорость, км/ч** | **80** |